Двухконтурный котел с водонагревателем и полной автоматикой является многофункциональным и простым. Устанавливать его так же просто, как и обыкновенный. Автоматика необходима не только для простоты: система с двойным термостатом и микропроцессором будет отслеживать температуру в квартире и на улице, по заданной программе уменьшать подогрев до минимума, когда в доме нет людей. Таким котлом газа расходуется на 30-60% меньше, чем при автоматической или ручной регулировке. Чем суровее погода, тем экономия больше.
Подобная домашняя котельная имеет один существенный недостаток: если электроснабжение разрушено, автоматика выключится, а котел перейдет в режим минимального прогрева помещения. Именно поэтому подобный котел требует дополнительных затрат на гарантированное электропитание. Самостоятельно его обеспечить несложно.
Вернуться к оглавлению
Где можно подключить газовый котел для системы отопления?
Имеются следующие требования для подключения отопительных котлов:
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Схема установки и подключения котла.
1. Котел должен устанавливаться в отдельное помещение – котельную (топочную) – площадью минимум 4 м², высота потолка должна быть минимум 2,55 м. В правилах указывается, что общий объем подобного помещения должен быть более 8 м³.
2. В котельной должно присутствовать одно окно. Минимальная ширина двери равна 0,8 м.
3. Отделка данного помещения горючими материалами, наличие в нем фальшпола или кирпичной печи недопустимы.
4. В данное помещение должен обеспечиваться приток воздуха через не акрываемую, сквозную продушину.
При 8 м³ можно использовать котел мощностью 35 кВт. Если мощность котла составляет 36-60 кВт, понадобится 13,5 м³ площади. Для котлов мощностью 60-200 кВт понадобится площадь в 15 м³. Объем котельной не нормируется для котлов с замкнутой камерой сгорания, при этом размеры обязательно должны соблюдаться.
Для настенных водогрейных и других котлов должны быть выполнены общие нормы:
1. Котловой выхлоп должен обязательно выходить в отдельный дымоход, при этом не допускается использовать каналы для вентиляции. Связано это с тем, что опасные для жизни продукты сгорания смогут попасть в другие комнаты или к соседям.
2. Длина горизонтальной части газохода должна быть менее 3 м и иметь максимум 3 узла поворота.
3. Газоход должен иметь вертикальный выход. Он должен быть поднят над наивысшей точкой фронтона на плоской кровле или над коньком минимум на 1 м.
4. При остывании продукты сгорания способны образовать агрессивные вещества, потому дымоход должен быть изготовлен из химически и термостойких цельных материалов. Использовать слоистые материалы допускается на расстоянии минимум 5 м от обреза выхлопного котельного патрубка.
При монтаже водогрейного настенного котла в кухне обязательно должны быть выполнены следующие условия:
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Подключение двухконтурного газового котла.
1. Под котлом должно иметься свободное пространство.
2. По обрезу наивысшего патрубка высота подвески котла должна быть не ниже верхушки моечного излива.
3. Под котлом на пол необходимо постелить несгораемый прочный лист из металла размерами 1х1 м. Пожарные и работники газовой службы не признают прочность асбоцемента, потому не следует его использовать.
4. В топочной не должно находиться полостей, в которых смогут накапливаться продукты сгорания или газовая взрывоопасная смесь.
Если конструкцию планируется использовать для обогрева помещения, то работники газовой службы должны проверить состояние системы отопления в доме или квартире:
1. Состояние системы отопления должно допустить ее опрессовку под давлением 1,7 атм.
2. Уклон трубных горизонтальных участков должен быть равен 5 мм на 1 м.
3. В наивысшей точки системы необходимо установить расширительный бак и воздушный кран.
Требования к подключению жесткие, но оправданные. О газовом котле лучше не думать, если:
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Схема подключения газового двухконтурного котла напрямую.
1. Планируется установить его в старой хрущевке или многоквартирном доме другого типа без магистрального газохода.
2. Если на кухне установлен фальшпотолок, который убирать не планируется. Не подойдет и капитальная антресоль. Сквозь пальцы газовики смотрят на антресоли с днищем из ДСП или дерева, которые можно с легкостью убрать.
3. Исключительно на водогрейный котел можно рассчитывать в случае, если квартира не приватизирована. Для того чтобы выделить помещение под котельную, необходимо перепланировать квартиру, а это может сделать только владелец.
Во все других случаях установить и подключить газовый котел для нагрева воды в собственной квартире можно. Настенная отопительная конструкция может также быть с легкостью установлена, но могут возникнуть проблемы с напольным отопительным устройством.
В частном доме может быть установлен любой котел. В правилах не сказано, что котельная должна размещаться обязательно в доме. Если снаружи сделать пристройку под котельную, у инстанций будет меньше поводов для придирок. В данном месте можно установить газовый напольный котел большой мощности для того, чтобы была возможность обогреть не только частный дом, но и служебные помещения.
Для частного дома среднего класса правильным решением будет установка настенного котла. Связано это с тем, что под него не нужно устраивать поддон из кирпича или бетона. Без организационных и технических затруднений обойдется и установка газового настенного котла в частном доме. Несгораемую камору под котельную всегда можно дополнительно отвести.
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Схема подключения газового двухконтурного котла с водонагревателем косвенного нагрева.
Автоматика подобных отопительных котлов будет потреблять не слишком много электроэнергии, но для данных конструкций все равно нужно отвести отдельную ветвь проводки с автоматом на 20А. Для резервного электропитания хорошо может подойти компьютерный UPS. UPS на 1 кВт сможет держать автоматику 0,5-1 суток. Этого может хватить, чтобы была возможность принять нужные меры в случае чрезвычайной ситуации.
От мощности котла будет зависеть площадь сечения газохода. Диаметр газохода при любой мощности должен быть более 11 см. Есть следующая зависимость диаметра газохода от мощности котла:
· 100 кВт – 23 см;
· 80 кВт – 22 см;
· 60 кВт – 19 см;
· 40 кВт – 17 см;
· 30 кВт – 13 см;
· до 24 кВт – 12 см.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать котел для системы отопления правильно?
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Схема подключения двухконтурного котла с накопителем/водонагревателем.
Прежде всего следует обратить внимание на мощность. Она должна быть достаточной, но не избыточной. От капель конденсата раскаленный чугун может растрескаться. Слишком мощная конструкция быстро прогреет систему, после чего уйдет в дежурный режим.
Температура в камере сгорания при правильно подобранной мощности котла будет приблизительно 90°С. По мощности допустимая разбежка достаточно велика. Если поставить котел на 60 кВт в доме средних размеров, изнутри кислотный дождь сможет быстро вывести его из строя.
Для каждого помещения требуемая мощность котла может определяться теплотехническим расчетом. Можно пользоваться и ориентировочными данными, высчитав промежуточное значение для своего случая.
1. На средних этажах однокомнатная квартира – 8/14 кВт.
2. Частный дом 100 м² – 24/38 кВт.
3. Квартира 60 м² на верхнем этаже хрущевки – 20/28 кВт.
Бойлер предназначается для накопления горячей воды для бытовых нужд. В инструкции котла мощность указывается через дробь. Первая цифра – это мощность отопления для средних условий. Вторая цифра – максимальная мощность, которая предназначается для быстрого нагрева воды.
Если в бойлере закончится вода, котел на время перестанет греть отопление и на максимуме будет греть воду. Расход газа при этом будет максимальный. Если вода из бойлера будет расходоваться понемногу, подогреваться конструкция будет на рабочем режиме. О возможностях водонагревателя можно судить по его емкости:
1. 3-10 л – возможность помыть посуду и вымыть руки.
2. 40-50 л – возможность принять “по-быстрому” душ.
3. 100 л – возможность помыться под душем.
4. 150 л и больше – возможность принять ванну и подключить стиральную машину к ГВС.
Вернуться к оглавлению
Схема подключения газового котла к системе отопления
Не допускается примыкать вплотную корпус котла к какой-либо из стен. Нельзя утапливать котел в нишу, переделывать настенные крепления и так далее. Понадобится сделать обвязку котла – подключить 3 системы: газовую, гидравлическую и электрическую. Газовая обвязка должна выполняться специалистом-газовщиком. Данная обвязка выполняется в последнюю очередь, когда все остальные системы подключены. Схема гидравлической обвязки изображена далее.
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