Что же делает газовые котлы Rinnai уникальными на фоне остальных достойных претендентов? 
В первую очередь это передовая система пропорциональной регулировки - эксклюзивный алгоритм автоматического регулирования и поддержания в камере сгорания оптимального соотношения газовоздушной смеси. Всем управляет электронный процессор с сенсорными датчиками, что обеспечивает плавное пропорциональное изменение скорости вращения вентилятора наддува воздуха к общему давлению газа. Именно это техническое решение определяет необычайно широкий диапазон модуляции выходной мощности - от 17 до 100%, стабильно высокий КПД 96% и устойчивую работу даже при низком давлении газа (от 3 мБар), что чрезвычайно актуально для кыргызского потребителя. Такой тип регулировки уменьшает расход газа, увеличивает срок эксплуатации главного теплообменника и узлов автоматики, исключает образование сажи в камере сгорания и нагара 
1. Весь модельный ряд котлов имеет габаритные размеры 600х440х250 см. Настолько компактные котлы не займут много места на Вашей стене.
2. Изначально разделенные патрубок, дымоход и воздухозабор позволяют без лишних затрат подключать тот тип дымохода, который нужен.
3. Надувная горелка с низким выбросом НОх и СО, которая за счет своей конструкции имеет большой диапазон регулировки мощности и выбирает наиболее экономичный режим работы.
4. Системы защиты котла, которые защитят вас от:
- Засоренного дымохода или теплообменника. Которое защитит вас от отравления угарным газом. 
- Потери пламени. Которая защитит от взрыва котла.
- Противопожарная. Которая защитит от возгорания внутри котла.
- Перегрева котла. Она спасает от выхода из строя элементов теплообменника.
- Высокого давления в системе отопления. Которая предназначена защищать отопительный контур от разгерметизации.
- Низкого уровня воды в системе отопления. Защитит котел в случае отсутствия теплоносителя в системе отопления.
- Разморозки котла с электро-керамическими нагревателями. Защитит котел от замерзания если по какой либо причине он не был включен. 
- Разморозки теплообменника. В случае применения коаксиального дымохода не даст разморозить теплообменник.
- Поражения электрическим током. Защитит вас и членов вашей семьи от поражения электрическим током.
- Остановке циркуляции в котле. Защитит теплообменник закипания если вода в системе отопления остановилась.
5. Возможность установки котла на системы открытого типа.
6. Комплектация котла комнатным термостатом для комфорта.
7. Установленные фильтр-грязевики .
8. Большая производительность ГВС до 15 л/мин.
9. Насос с открытым ротором и магнитной муфтой. Открытый ротор дает более хорошее охлаждение и исключает контакт электричества с водой. Магнитная муфта избавляет от необходимости сальника и исключает образования течи в насосе.
10. Сепаратор избавляет воду от кислорода, что в свою очередь уменьшает возможность коррозии в системе отопления.
11. Возможность работы в трех режимах по отоплению, даже при стандартной комплектации.
- По температуре воды в системе отопления.
- По температуре воздуха в помещении.
- В автоматическом режиме, ориентируясь на температуру воздуха на улице, в помещении, и корректируя температуру воды в системе отопления (погодозависимая автоматика).
Это первый котел в котором вентилятор расположен не вверху котла, а внизу. Вентилятор модулируемый, причем модуляция 100%, воздуха будет подаваться столько сколько нужно, а не, как в других производителях, где Расход газа от 1,2 до 4,24 м3 в час магистрального газа и от 1 кг/час до 3,66 кг/час сжиженного газа, при максимальной мощности. КПД в пределах 97-98 %. 
   Пульт с дисплеем и температурным датчиком. С его помощью можно управлять температурой отопления и водоснабжения, система контроля производит самодиагностику и выводит код ошибок на дисплей. 
Встроенный температурный датчик позволяет позволяет в автоматическом режиме поддерживать заданную комнатную температуру; 
Циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор до 7 м); 
Объем расширительного бака 8,5 л., 
Защита от замерзания системы отопления; 
Габариты 600х440х240 мм, вес до 32 кг. 
Про передовые технологии газовых отопительных котлов фирмы Rinnai.
Отопительные котлы фирмы Rinnai являются высоко технологическим оборудованием и имеет более 19 патентов на свою продукцию. Постоянное совершенствование оборудования по эффективному и стабильному сгоранию в горелке летучих компонентов газа, снизило содержание СО2 и СО в отработанных газах до безопасного экологического уровня.
Регулирование температуры теплоносителя происходит компоненте теплообменник-горелка. Горелка имеет уникальную запатентованную систему регулирования пропорционального горения которая регулируется тремя уровнями по горизонтали и пятью уровнями по вертикали в соответствии с установленной температурой теплоносителя.
Выше перечисленные факты позволяют добиться  не только  высоких экологических показателей, но и добиться существенной экономии, что подтверждено многочисленными наградами и признанием во всем мире.
    Котлы фирмы Rinnai работают как на магистральном природном газе, так и на сжиженном баллонном газе пропан-бутан, для переоборудования достаточно поменять форсунки. Благодаря специальной запатентованной системе закрытой горелки, турбо нагнетателя и электронного управления газовые котлы способны работать при низком давлении газа, что актуально для условий использования в Кыргызстане. 
     В процессе работы закрытой горелки газовых котлов Rinnai газ практически полностью сгорает, что позволяет поддерживать высокие значения КПД 96-97% без увеличения расхода газа. Высокотехнологичная и эффективная регулировка горения уменьшает расход газа на 20% - 30% за счет более эффективного его сжигания, что позволяет не только снизить выброс вредных веществ в атмосферу, но и отапливаться с ощутимой экономией.   
     Выброс СО2 и СО в отопительных котлах Rinnai снижен до безопасного экологического уровня, за счет более эффективного и стабильного сгорания газа и его компонентов. В свою очередь низкое содержание токсичных выбросов уменьшает образование нагара на поверхности теплообменника и форсунках, тем самым значительно увеличивая срок эксплуатации теплообменника и форсунок. 
Компания Rinnai, одна из первых кто применил технологию передачи крутящего момента от электрического двигателя к ротору циркуляционного насоса через магнитную муфту, посредством водонепроницаемой перегородки, тем самым обеспечив полную гидроизоляцию электродеталей от водных частей и деталей насоса. Все это обеспечивает надежную работу циркуляционного насоса без надобности периодического технического обслуживания, как это требуется в насосах с мокрым ротором типа Grundfos. 
Регулировка температуры теплоносителя и воздуха осуществляется с помощью цифрового пульта управления. Пульт управления соединяется с запатентованной, электронной системой блока автоматики и позволяет точно регулировать и поддерживать не только заданную температуру теплоносителя системы, но и регулировать и поддерживать заданную температуру воздуха в помещении, по средством встроенного в пульт управления температурного дачика.
Пульт котлов Rinnai имеет функцию автоматической цифровой диагностики ошибок и звукового сигнала. Электронный блок управления котлов Rinnai надежно защищен от механических и атмосферных воздействий специальным покрытием.  
    В котлах Rinnai горячее водоснабжение осуществляется за счет второго теплообменника и рассчитано на быстрое приготовление большого количества горячей воды. Имеется возможность установки котла Rinnai в условиях с низким давлением проточной холодной воды. 
Преимущества газовых отопительных котлов фирмы Rinnai : 
· Гарантия. 2 года полной гарантии и сервисного обслуживания. 
· Компактный размер и привлекательный дизайн. Газовый котел имеет размеры 600х440х240 мм и вес до 32 кг. Легко монтируется в любом помещении. Все что необходимо для работы целой котельной собрано в одном элегантном корпусе (циркуляционный насос,расширительный бак, теплообменник, горелка, трехходовойклапан, электронный блок управления и т.д.);
· В комплекте имеется компактный коаксиальный дымоход;
· Стабильная работа горелки при минимальном давлении газа - 30 мм.вод.стю! Это особенно важно для Кыргызстана, где номинальное давление зачастую не выдерживается, а многие конкурирующих фирм  не работают при низком давлении газа; Возможность установки котла в условиях с низким давлением газа и проточной холодной воды.
· Монтаж котла не требует специального помещения.
· Экономичность - благодаря большому диапазону шкалы управления пропорциональным регулированием горения с низким уровнем образования окиси азота, предотвращающим ненужную потерю тепла.
· Высокий КПД (96-98%) без увеличения мощности;
· Уменьшение расхода газа на 20%-30% за счет запатентованной системы;
· Оснащен бесшумной горелкой с турбо надувом, обеспечивающей оптимальное сжигание газа; 
· Полное сгорание газовоздушной смеси обеспечивает очень низкое содержание токсичных выбросов и исключает образование сажи на стенках теплообменника;
· Воплощение лучших мировых достижений внедрение собственных запатентованных технологий ;
· Точное регулирование температуры. Регулировка температуры в помещении по теплоносителю или встроенному температурному датчику цифрового пульта управления 
· Цифровая диагностика ошибок. При отклонении параметров работы газового котла, на пульте управления в виде текста и звука выводится предупреждение.
· Повышенная защищенность и безопасность
· Увеличение срока эксплуатации теплообменника за счет электронного управления, что позволяет сократить количество циклов включения-выключения горелки;
· Оснащен уникальным без сальниковым циркуляционным насосом с магнитной муфтой, обеспечивающим высокую надежность и без необходимости техобслуживания; 
· Широкий диапазон автоматического регулирования мощности котла от 10% до 100% в зависимости от установленных параметров;
Главные отличия котлов Rinnai серии RMF от предыдущей серии EMF:
1. Возможность подключения один из двух типов пультов: «Стандарт» или «Делюкс». (в серии EMF один пульт)
Пульт «Стандарт» имеет цветной дисплей, поградусную регулировку температуры горячей воды, 12 часовой таймер, автоматический режим отопления.
Пульт «Делюкс» имеет цветной дисплей, 0,5 градусную регулировку температуры горячей воды, 24 часовой таймер и недельный программатор режима
работы котла (запоминает до 5 программ), голосовую навигацию (женский голос на русском языке), ночной режим отопления.
2. Блок управления имеет расширенные функции работы котла в ЕСО режиме и дублирующий микропроцессор для непрерывной работы котла в аварийной ситуации. Имеет надежный корпус, защищенный от механических и атмосферных воздействий.
3. Добавлены два дополнительных датчика температуры: наружного воздуха и горячей воды (в EMF три датчика температуры: теплоносителя, защиты от промерзания, воздуха в помещении).
4. Погодозависимая автоматика: автоматическая регулировка режима отопления в зависимости от изменения температуры воздуха на улице.
5. Шумоизоляция: передняя крышка котла утолщена и проклеена шумоизолирующим материалом.
7. Современный дизайн с идентификационным QR кодом
           
     Сегодня все больше наших соотечественников при подборе отопительного оборудования выбирают котлы отопления газовые. И это вполне закономерно. Главным достоинством этих котлов является экономичность - газ можно довольно легко и дешево приобрести в большинстве регионов нашей страны. Кроме того, они совершенно чисты с экологической точки зрения. Ну и конечно, не стоит забывать про простоту и удобство эксплуатации - эти показатели являются далеко не последними. Поэтому вы наверняка не пожалеете, если решите приобрести именно эти котлы.

И все же даже делая такую покупку, не стоит торопиться и принимать необдуманное решение. Ведь и газовые котлы могут значительно отличаться друг от друга. В первую очередь они делятся на напольные и настенные. И между ними есть немало различий, про которые не стоит забывать, если вы не хотите позже пожалеть о неправильном решении. Поэтому сразу стоит узнать про сильные и слабые стороны  обоих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий.

К сильным сторонам настенного котла можно отнести меньшую стоимость и компактность. Действительно, он настолько компактен, что корпусом для него служит небольшой ящик, крепящийся к стене. Благодаря этому он не занимает полезное место кухни, ванной комнаты или любого другого помещения, за что его ценят многие пользователи. На монтаж этого котла уйдет минимум усилий и времени - хороший специалист сможет выполнить все работы за несколько часов. Также эти котлы экономичны - при работе они потребляют  мало газа. Увы, у этого есть и оборотная сторона. Обычно их мощность не превышает 42 кВт. Следовательно, если вы хотите качественно протопить большое помещение, когда за стенами трещат январские морозы, они едва ли станут для вас лучшим решением.
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	Электронный блок управления, построенный на базе 16-bit процессоров, значительно увеличивает скорость обработки информации, что позволяет существенно повысить эффективность работы котла, его безопасность и надежность.
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	Циркуляционный насос с магнитной муфтой обладает следующими преимуществами: исключен контакт электродвигателя с теплоносителем, исключено заклинивание, шум при работе сведен к минимуму, высота подъема 8м, высокая надежность и ремонтопригодность.
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	Трехходовой клапан, которым оборудованы котлы Lotte, позволяет снизить момент переключения котла с отопления на приготовление ГВС до 18 секунд благодаря тому, что угол поворота заслонки уменьшен со 180° до 90°
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	Сепаратор. Впервые в настенном котле применен сепаратор, позволяющий выделить растворенный воздух из теплоносителя
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	Турбовентилятор, нагнетающий воздух в камеру сгорания, обеспечивает: стабильную работу горелки при минимальном давлении газа, оптимальное соотношение газовоздушной смеси и ее полное сгорание, оптимальную тягу, предотвращает неполное сгорание и горение с разрывом пламени.




Описание котла Lotte. 
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	1. Система регулирования ESFB позволяет значительно снизить расход газа, что делает котел, Lotte экономичным по сравнению с другими котлами.
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	2. Впервые в котлах применена электроника на базе 16-bit процессоров, что позволило перейти на более высокий уровень скорости обработки информации.
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	3. Впервые в котлах применена функция, позволяющая в случае неполадки пульта управления, запустить котел в аварийном режиме на 72 часа до приезда ремонтников.
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	4. Низкий уровень шума - 44 дБ.
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	5. Плавное регулирование температуры отопления от 40°С до 80°С.
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	6. Впервые в котлах применена система сверхбыстрого приготовления горячей воды. Котел, подает горячую воду температурой 40°С через 18 секунд.
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	7. Впервые в котлах применена система "Автоматического тестирования работоспособности котла" без подачи газа (режим пробного пуска).

	[image: дисплей]
	8. Применение жидкокристаллического дисплея делает управление котлом более удобным.
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	9. Функция "Отсутствие" позволяет поддерживать минимальную температуру в помещении, что значительно экономит газ.
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	10. Впервые в котлах применен быстродействующий трехходовой клапан для переключения с Отопления на ГВС.
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	[bookmark: _GoBack]11. Выносной пульт управления позволяет управлять котлом из наиболее удобного помещения. Пульт управления котлом может быть вынесен до 15 метров от котла.
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	12. Плавное регулирование температуры горячего водоснабжения.
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	13. Впервые в котлах применена система предотвращения замерзания, которая не даст разморозить неработающий котел в случае перебоев подачи газа.
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	Система пропорционального регулирования ESFB. Впервые в отопительных котлах применена система пропорционального регулирования ESFB. В отличие от стандартной системы пропорционального регулирования, где контроль температуры происходит на выходе из теплообменника, в котле Lotte применяется двойной контроль теплоносителя: на входе и на выходе теплообменника. Процессор, рассчитывая разность температур, выбирает наиболее оптимальный уровень интенсивности горения.Применение системы ESFB позволяет значительно снизить потребление газа, понизить нагрузку на котел что значительно увеличивает ресурс котла.
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	Система быстрого нагрева. В случае необходимости быстро нагреть помещение, в котле присутствует "Система быстрого нагрева". Принцип ее работы заключается в следующем: обычно котел начинает работать, набирая мощность постепенно, а в случае быстрого нагрева котел начинает работать с 50 % мощности.


 
Подробнее: https://teplotehnika.kz/p22162911-gazovyj-kotel-lotte.html
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