ОБЗОР ГАЗОВОГО КОТЛА RINNAI  RMF
Самые современные цифровые технологии воплотились в настенных турбированых двухконтурных газовых котлах японского производства: защищенные 18 патентами на эксклюзивные новшества в области надежности, экономичности и экологической безопасности, они отвечают требованиям самых взыскательных потребителей.
[bookmark: _GoBack]Что же делает газовые котлы Rinnai уникальными на фоне остальных достойных претендентов? 
В первую очередь это передовая система пропорциональной регулировки - эксклюзивный алгоритм автоматического регулирования и поддержания в камере сгорания оптимального соотношения газовоздушной смеси. Всем управляет электронный процессор с сенсорными датчиками, что обеспечивает плавное пропорциональное изменение скорости вращения вентилятора наддува воздуха к общему давлению газа. Именно это техническое решение определяет необычайно широкий диапазон модуляции выходной мощности - от 17 до 100%, стабильно высокий КПД 96% и устойчивую работу даже при низком давлении газа (от 3 мБар), что чрезвычайно актуально для кыргызского потребителя. Такой тип регулировки уменьшает расход газа, увеличивает срок эксплуатации главного теплообменника и узлов автоматики, исключает образование сажи в камере сгорания и нагара на форсунках.
Мы надеемся, что вы по достоинству оцените удобство котлов Rinnai, благодаря которым тепло и уют поселятся в Вашем доме навсегда, независимо от центрального отопления.
Котел Rinnai-RB RMF обладает запатентованной системой регулирования пламени в горелке, что позволяет плавно переключать мощность в диапазоне от 20 до 100%. При этом на любом этапе поддерживается максимальный уровень сгорания газа, увеличивается КПД котла и уменьшается образование вредных веществ на выходе. 
Поградусная регулировка горячей воды
Режим отсутствия (отопление через каждые 4ч-8ч-12ч)
Режим таймера
Режим, в котором котел обогревает по 20 мин через каждые 30мин-1ч-2ч-3ч-...-11ч-12ч
Двойная система безопасности
Два микропроцессора, контролирующие и корректирующие работу друг друга.
Два обогревателя от замерзания котла
Предварительный подогрев горячей воды - быстрая подача горячей воды
Скоростной нагрев отопления (в течении 25 мин. работа на максимальной мощности)
В состав котлов Rinnai моделей RMF стандартно входят:
Пульт управления с комнатным термостатом;
Надувная горелка с плавной модуляцией мощности и выдерживания газовоздушной смеси для полного сгорания;
Циркуляционный насос с магнитной муфтой;
Первичный теплообменник отопления из меди (99,9%);
Вторичный теплообменник из нержавеющей стали;
Расширительный бак 8 л.;
Группа безопасности котла;
Фильтр грязевик для отопительной и холодной воды;
Система электронного поджига и контроля пламени;
Система защиты от разморозки котла;
Погодозависимая автоматика;
Подключение к автоматики котла выносного циркуляционного насоса;
Rinnai признан одним из самых экономичных котлов, благодаря своим инновациям.
Дополнительные возможности
Возможность замены стандартного пульта управления на дэлюкс;
Возможность работы на любом типе дымохода без приобретений дополнительных элементов;
Возможность работы на системах отопления открытого типа;
Возможность работы в аварийном режиме без пульта управления;
Возможность работы на сжиженом газе;
Горелка с низким уровнем окиси азота
Выброс СО менее, чем 300 ppm — на 70% ниже, чем у обычных котлов
Выброс Окиси азота менее, чем 50 ppm — на 50% ниже, чем у обычных котлов
Активный режим экономиp
Более, чем на 14% дополнительной экономии
Автоматический режим отопления
Погодозависимая автоматика
ночной режим
Предустановленный режим, поддерживающий комфортную температуру во время сна.

8 Преимуществ котлов Rinnai, которые делают газовые котлы Rinnai безопасными, комфортными и экономичными.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря ступенчатой модуляционной газовой горелки Rinnai, имеющей 13 патентов, а также запрограммированным режимам дополнительной экономии, достигается высокоэффективная работа котлов.
Котлы обладают высоким КПД и очень экономичны.
БЕЗОПАСНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ
Безопасную эксплуатацию обеспечивает многоуровневая система защиты котла. Всего 10 степеней защиты.
КОМФОРТНОСТЬ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
Оригинальный дизайн. Простое управление функциями котла. Дистанционный пульт управления в комплекте. Стабильная температура ГВС. Режим работы по температуре воздуха в помещении и температуре теплоносителя.
НАДЕЖНОСТЬ И АБСОЛЮТНЫЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Котлы, благодаря применению высококачественных комплектующих, высокоэффективному алгоритму управления, а также контролю качества производства, обладают максимально длительным сроком эксплуатации.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
Одно из главных достоинств котлов Риннай - их абсолютная экологичность. Котлы удостоены специальным знаком экологии. Высокоэффективная запатентованная горелка Риннай сохраняя высокий КПД значительно снижает выбросы COx и NOx стремясь к максимальной экологической чистоте. Корпорация Rinnai производит экологически безопасное газовое оборудование.
1. Весь модельный ряд котлов имеет габаритные размеры 600х440х250 см. Настолько компактные котлы не займут много места на Вашей стене.
2. Изначально разделенные патрубок, дымоход и воздухозаб позволяют без лишних затрат подключать тот тип дымохода, который нужен.
3. Надувная горелка с низким выбросом НОх и СО, которая за счет своей конструкции имеет большой диапазон регулировки мощности и выбирает наиболее экономичный режим работы.
4. Системы защиты котла, которые защитят вас от:
- Засоренного дымохода или теплообменника. Которое защитит вас от отравления угарным газом. 
- Потери пламени. Которая защитит от взрыва котла.
- Противопожарная. Которая защитит от возгорания внутри котла.
- Перегрева котла. Она спасает от выхода из строя элементов теплообменника.
- Высокого давления в системе отопления. Которая предназначена защищать отопительный контур от разгерметизации.
- Низкого уровня воды в системе отопления. Защитит котел в случае отсутствия теплоносителя в системе отопления.
- Разморозки котла с электро-керамическими нагревателями. Защитит котел от замерзания если по какой либо причине он не был включен. 
- Разморозки теплообменника. В случае применения коаксиального дымохода не даст разморозить теплообменник.
- Поражения электрическим током. Защитит вас и членов вашей семьи от поражения электрическим током.
- Остановке циркуляции в котле. Защитит теплообменник закипания если вода в системе отопления остановилась.
5. Возможность установки котла на системы открытого типа.
6. Комплектация котла комнатным термостатом для комфорта.
7. Установленные фильтр-грязевики .
8. Большая производительность ГВС до 15 л/мин.
9. Насос с открытым ротором и магнитной муфтой. Открытый ротор дает более хорошее охлаждение и исключает контакт электричества с водой. Магнитная муфта избавляет от необходимости сальника и исключает образования течи в насосе.
10. Сепаратор избавляет воду от кислорода, что в свою очередь уменьшает возможность коррозии в системе отопления.
11. Возможность работы в трех режимах по отоплению, даже при стандартной комплектации.
- По температуре воды в системе отопления.
- По температуре воздуха в помещении.
- В автоматическом режиме, ориентируясь на температуру воздуха на улице, в помещении, и корректируя температуру воды в системе отопления (погодозависимая автоматика).
Для газовых котлов Rinnai покупка стабилизатора напряжения не обязательна, но ставить мы все же советуем абсолютно ко всем газовым котлам, да же к тем, где уже имеется встроенная плата стабилизации. Единственное, что вам все же придется сделать, это контур заземления, он спасет вашу плату и котел от сгорания во время грозы (удара молнии).
Это первый котел в котором вентилятор расположен не вверху котла, а внизу. Вентилятор модулируемый, причем модуляция 100%, воздуха будет подаваться столько сколько нужно, а не, как в других производителях, где вентилятор работает с одной мощностью и больше ни как.                   

Основные функции регулятора температуры Ринай
Режим отопления 
Отопление выключено
Режим отопления 
Горение в режиме отопления
Установка температуры отопления
Режим ГВС
ГВС выключен
ГВС включен
Во время использования ГВС
Установка температуры ГВС
Режим предварительного подогрева ГВС
Режим "отсутсвие"
Программирование режима отопления
Автоматический режим отопления
Функция режима ECO
Ввод в эксплуатацию (пробный запуск)
Индикация ошибок

Пульт «DeLuxe» (в комплект не входит) активирует дополнительные настройки работы котла Rinnai RB-RMF. На большом цветном LCD-дисплее можно выбрать:
одну из пяти программ недельного таймера (3 являются фиксированными, 2 настраиваются пользователем);
режим «Активной экономии»;
функцию «Ночной режим» (поддержание комфортной температуры для сна и пробуждения);
голосовую навигацию.
 Давайте подведем итоги, газовый котел RINNAI RMF  самый маленький и компактный котел, который впишется в абсолютно любую кухню. Газовый котел Риннай считается самым экономичным котлом по потреблению газа. Современный дизайн позволит вам насладится не только комфортом в доме, , но и эстетическим дизайном.   Вывод можно сделать один, за качество и надежность стоит иногда и переплатить. RINNAI очень достойный претендент на звание самый надежный котел. Спросите, купил бы я себе такой котел?  – Купил!

