Преимущества газовых отопительных котлов фирмы Rinnai :
· Гарантия. 2 года полной гарантии и сервисного обслуживания. 
· Компактный размер и привлекательный дизайн. Газовый котел имеет размеры 600х440х240 мм и вес до 32 кг. Легко монтируется в любом помещении. Все что необходимо для работы целой котельной собрано в одном элегантном корпусе (циркуляционный насос, расширительный бак, теплообменник, горелка, трехходовой клапан, электронный блок управления и т.д.);
· Изначально разделенный дымоход и воздухозабор позволяют без лишних затрат подключать тот тип дымохода, который нужен.
· Система пропорциональной регулировки - эксклюзивный алгоритм автоматического регулирования и поддержания в камере сгорания оптимального соотношения газовоздушной смеси. Всем этим управляет электронный процессор с сенсорными датчиками, что обеспечивает плавное пропорциональное изменение скорости вращения вентилятора, наддува воздуха к общему давлению газа. Именно это техническое решение определяет необычайно широкий диапазон модуляции выходной мощности - от 17 до 100%, стабильно высокий КПД 96% и устойчивую работу даже при низком давлении газа (от 3 мБар), что чрезвычайно актуально для кыргызского потребителя, а многие газовые котлы конкурирующих фирм  не работают при низком давлении газа. Такой тип регулировки уменьшает расход газа, обеспечивает очень низкое содержание токсичных выбросов и увеличивает срок эксплуатации главного теплообменника и узлов автоматики, исключает образование сажи и нагара в камере сгорания. 
· Выносной пульт управления  с дисплеем и температурным датчиком, позволяет управлять  температурой в помещении по теплоносителю или по температуре воздуха, система контроля производит самодиагностику и выводит код ошибок на дисплей.
· [bookmark: _GoBack]Многоуровневая защита и безопасность котла.
· Циркуляционный насос с магнитной муфтой обладает следующими преимуществами: исключен контакт электродвигателя с теплоносителем, исключено заклинивание, шум при работе сведен к минимуму, высота подъема 8м, высокая надежность и ремонтопригодность. 
· . Сепаратор избавляет воду от кислорода, что в свою очередь уменьшает возможность коррозии в системе отопления.
· Возможность установки котла на системы открытого типа.
· Возможность управления котлом через сотовый телефон.
